**长春市九台区中医院定向药透治疗仪采购公告**

项目编号: JTQZYY20210005

经医院医疗器械采购管理委员会审批，依据公平、公正、公开的原则，对定向药透治疗仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，投标人可以将投标文件以电子版形式发送至我院设备科（邮箱506452923@qq.com）或亲自将文件送至我院设备科进行审核。

长春市九台区中医院

2021年8月25日

**第一部分 询价采购邀请函**

一、项目名称和编号

（一）项目名称：定向药透治疗仪

（二）项目编号：JTQZYY20210005

二、项目内容：询价采购定向药透治疗仪 数量：2台

三、项目预算 1.58 万元/台

四、供货商资质及文件要求

1、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证（复印件盖章）。

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证。

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书。

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证。

五、报名地点：吉林省长春市九台区九台大街109号，长春市九台区中医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至2021年8月28日14时00分结束（公示期三个工作日）。

七、经审核符合条件的供应商，（标书一正、三副、报价单一式两份，分别单独封存，信封四角盖骑缝章，招标会提供）。

八、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区中医院设备科现场参加审核报名，也可以邮寄至九台区中医院设备科进行报名。

九、采购单位联系人及联系方式：

联系人:曲爽 联系电话：13304394139

**第二部分项目内容**

**技术规格、参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 | 工作频率 | 2000 HZ，误差±15%  |
| 2 | 治疗时间 | 0-60min，允差为±10% |
| 3 | 在输出时，能承受短时间的短路和开路的影响，设备应能正常工作 |
| 4 | 开路的条件下测量时，输出峰值电压必须不超过 500V |
| 5 | 温度 | 温度调节范围为 38℃-46℃ |
| 6 | 输入功率 | 100VA |
| 7 | 该产品的输出无任何直流分量 |
| 8 | 脉冲最大输出幅度 | （500Ω±10%负载）≤100V（100mA） |
| 9 | 脉冲宽度 | 250us 误差±20% |
| 10 | 温度 | 温度调节范围为 38℃-46℃，允差为±3℃ |
| 11 | 输入功率 | 70VA |
| 12 | 主机保险丝规格 | F1.0A L250V φ5×20，位于主机“熔断器”位置 |
| 13 | 电极板尺寸约为 | 110mm\*75mm |
| 14 | 外形尺寸 | 450mm\*370mm\*110mm |
| 15 | 重量约为 | 5Kg正常工作条件：a）环境温度：10～40℃； b）相对湿度范围：≤80 %； c）大气压范围：700hpa~1060hpa； d）使用电源：～220V、50HZ。 |